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我司保证上述出口货物符合以下条件，若因货物不符合贵司要求不得装载，由此产生的一系列责任风险费用由我司承担。

1. 车辆及装备之装易燃液体的油箱是空的且装配的电池有妥善的短路防护；
2. 由易燃气体驱动的车辆及装备，燃料箱排空，内部正压不得超过2 bar，切断燃料或隔离阀必须妥善的紧闭，且装配的电池有妥善的短路防护；
3. 车辆及装备仅由湿或干的蓄电池或钠电池驱动时，装配的电池有妥善的短路防护；
4. 车辆及装备的电池、引擎、燃料电池、压缩气体钢瓶或储存槽及燃料箱不得有明显的泄漏，锂离子或锂金属电池必须符合联合国测试标准手册第III部分38.3节，否则必须有主管机关的认可；
5. 由易燃液体驱动的车辆及装备，燃料箱装有易燃液体不得超过1/4且不论在任何情况下，不得超过250公升；由易燃液体驱动的车辆，其燃油需符合：A. 闪点为38°C 或以上的易燃液体燃油(柴油)驱动车辆需确保燃料系统无任何燃料泄漏，燃油箱的燃油(易燃液体)不可超过其1/4 且任何时候不可超过250 升，且安装的电池必须有短路措施。B. 燃点低于38℃的易燃液体燃料(汽油)驱动车辆，燃油箱必须为空，且安装的电池必须有防止短路措施；
6. 由易燃气体驱动的车辆及装备，必须切断燃料，燃料箱阀门必须牢固的紧闭；
7. 在运输中，装配的电池必须有妥善保护以防止损坏、短路及意外启动的防护；
8. 运转车辆或装备上所需使用到的危险物品，如灭火器、压缩气体储存槽及安全气囊填充器等，必须妥善的固定在车辆或装备上；
9. 不含有锂电池；
10. 车辆是全新的。         
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